Base de datos REDCAD - Perú - Norma DGE
Autor: Esolutions S.A.C.
Contacto: www.esolutions.com.pe

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA BASE DE DATOS ENTREGADA
Esta base de datos se ha elaborado gracias a colaboraciones y experiencias de diferentes profesionales, sin embargo es importante que revise y contraste todos los datos de esta base de datos con sus catálogos e información técnica antes de usarla en su Diseño. Esta base de datos podrá ser objeto de actualizaciones periódicas, y podría estar incompleta. TODA LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE CONTIENE SE OFRECE "TAL CUAL". NI ESOLUTIONS NI EL AUTOR REALIZAN DECLARACIÓN ALGUNA NI OFRECEN GARANTÍAS, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON ESTA BASE DE DATOS O CON SU EXACTITUD O INTEGRIDAD, NI EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS. MEDIANTE EL USO O LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA BASE DE DATOS, ACEPTA QUE ESOLUTIONS Y EL AUTOR NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE RESULTEN DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, EMERGENTES, INCIDENTALES U OTROS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. Pregunta: Al importar esta base de datos a una versión superior del software, me sale un mensaje de que no es posible. ¿Cómo puedo cargarla en una versión superior del software?
   Respuesta: Esto sucede porque todavía no hemos subido en nuestra web la versión de esta base de datos para la nueva versión del software, esto lo haremos a la brevedad posible. Pero por mientras usted mismo puede generar su Base de Datos actualizada para la última versión, simplemente abriendo, el archivo *.len que se encuentra en la carpeta Ejemplos de esta BD descargada. Una vez abierto diríjase al menú Archivo/Exportar y exporte la "Configuración" y los "Suministros" a excel, y estos serán exportados en el formato de última versión de la Base de Datos.

RESUMEN DE MODIFICACIONES

> Versión 2025-12
- Versión 31 de la Configuración:
- Ahora se puede personalizar la escala de la leyenda de los planos de RP y RS. Se agrega a la Configuración los parámetros: "Factor de escala para el Ancho de la leyenda", "Factor de escala para el Alto de la leyenda", "Factor de escala para el Símbolo de la leyenda", "Factor de escala para el Símbolo de estructuras de la leyenda", "Factor de escala para el Símbolo de subestaciones de la leyenda" y "Aplicar el Radio del Soporte al Símbolo de estructuras en la leyenda"

> Versión 2024-12
- Se modifica el "ID de Puesta a tierra de media tensión" de la tabla Defecto de la Configuración, el cual ahora es PAT-1C en vez de PAT-1.
- Cambios en el texto de encabezados y texto informativo de la tabla Soportes de Suministros, para dar una mejor información al usuario.
- Cambios en el texto informativo de la tabla CajasDerivacion de Suministros, para dar una mejor información al usuario.

> Versión 2024-09
- Versión 29 de la Configuración:
 - Se agrega el parámetro "Numerar conexiones independientemente en esquema subnumerado..."
- Se corrige la numeración de algunos ID de armados en la tabla "AutoSel ArmadosMT" de la Configuración.
- Se corrige numeración de los ID de armados en la tabla ArmadosMT de la base de datos de Suministros.

> Versión 2023-11
- Se agrega un ejemplo para la zona rural y zona urbana rural. Compatibles con las bases de datos de PRESIO 2023, DGE y Urbana Rural, respectivamente.
- Se agrega detalle de la bandera de Perú en la Configuración y Suministros y se resalta el texto "Leer Términos y Condiciones"

> Versión 2023-08
- Se agrega el autoportante 1x25/25 y 1x25+16/25 en configuraciones con neutro desnudo y neutro aislado.
- Se agregan conductores autoportantes con neutro aislado.
- Se agrega soportes de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para media y baja tensión.
- Se agrega retenidas inclinadas y verticales tipo Y (RI-Y y RV-Y)
- Se agrega puestas a tierra con el sufijo "-Cu" para indicar que son puestas a tierra con conductor de bajada de cobre, y las que no llevan este prefijo serán metradas en el software PRESIO como retenidas con cable cooperweld.
- Se agrega nuevos armados trifásicos, monofásico fase-fase, y monofásico MRT, para media tensión (armados de seccionamiento con salida en vano flojo, armados tipo bandera, etc).
- Se agrega armados de baja tensión con distanciadores tipo "EX-E"
- Todos los nuevos suministros también están definidos en la base de datos 2023-08 de PRESIO.

> Versión 2022-10
- Versión 28 de la Configuración:
  - Se agrega el parámetro "Incluir soportes de uso compartido en la numeración correlativa..."
- Se corrige Id de cimentación por defecto de la tabla Soportes de la  bd de suministros. 
- Se corrige la profundidad de enterramiento de algunas cimentaciones en la tabla Cimentaciones de la  bd de suministros. 

> Versión 2022-09
- Versión 27 de la Configuración:
  - Se agregan parámetros de media tensión en la Configuración.
- Versión 22 de Suministros:
  - Se agrega la columna IdCimentacionDefecto en la tabla Soportes.
- Se modifica la Tabla ConductorMT: se agregan fórmulaciones e imágenes para el cálculo de resistencias y reactancias.
- Se agrega el sufijo (km) en las descripciones de los ConductorBT y ConductorMT

> Versión 2022-07
- Compatible con REDCAD 2023
- Se adapta la base de datos a la versión 2023 4.2. Se agregan nuevos tipos de acometidas automáticas (Reestructuración del modelo de acometidas)
- Se corrige Tabla Leyendas acorde al nuevo modelo de acometidas automáticas

> Versión 2022-06
- Compatible con REDCAD 2023
- La base de datos de la versión anterior es revisada y adaptada a la versión 2023 4.0

> Versión 2020-03
- Compatible con REDCAD 2020
- La base de datos de la versión anterior es revisada y adaptada a la versión 2020

> Versión 2018-05
- Compatible con REDCAD 2.7
- Base de datos con suministros estándares de la norma DGE