Base de datos REDLIN - Perú - Norma DGE
Autor: Esolutions S.A.C.
Contacto: www.esolutions.com.pe

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA BASE DE DATOS ENTREGADA
Esta base de datos se ha elaborado gracias a colaboraciones y experiencias de diferentes profesionales, sin embargo es importante que revise y contraste todos los datos de esta base de datos con sus catálogos e información técnica antes de usarla en su Diseño. Esta base de datos podrá ser objeto de actualizaciones periódicas, y podría estar incompleta. TODA LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE CONTIENE SE OFRECE "TAL CUAL". NI ESOLUTIONS NI EL AUTOR REALIZAN DECLARACIÓN ALGUNA NI OFRECEN GARANTÍAS, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON ESTA BASE DE DATOS O CON SU EXACTITUD O INTEGRIDAD, NI EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS. MEDIANTE EL USO O LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA BASE DE DATOS, ACEPTA QUE ESOLUTIONS Y EL AUTOR NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE RESULTEN DEL USO O DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DATOS, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, EMERGENTES, INCIDENTALES U OTROS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. Pregunta: Al importar esta base de datos a una versión superior del software, me sale un mensaje de que no es posible. ¿Cómo puedo cargarla en una versión superior del software?
   Respuesta: Esto sucede porque todavía no hemos subido en nuestra web la versión de esta base de datos para la nueva versión del software, esto lo haremos a la brevedad posible. Pero por mientras usted mismo puede generar su Base de Datos actualizada para la última versión, simplemente abriendo, el archivo *.len que se encuentra en la carpeta Ejemplos de esta BD descargada. Una vez abierto diríjase al menú Archivo/Exportar y exporte la "Configuración" y los "Suministros" a excel, y estos serán exportados en el formato de última versión de la Base de Datos.

RESUMEN DE MODIFICACIONES

> Versión 2025-12
- Versión 23 de la Configuración:
  - Mejora: Se agrega los modelos de cruceta METAL y CONCRETO
  - Fix: Corrección del texto de la descripción del ítem 4.1 de la tabla CM de la Configuración
  - Se cambia de nombre los códigos ARM_PRIN(Primario1) y ARM_SEC(Secundario1) por ARM_PRI1 y ARM_SEC1, respectivamente.
  - Se agregan los códigos ARM_PRI2 y ARM_SEC2, para los armados auxiliares primario y secundario respectivamente.
  - Fix: Se corrige código incorrecto EDS_FINNP1 por el correcto EDS_FINN1 en la tabla Encabezados de la Configuración
  - Fix: Se corrige código incorrecto EDS_FINNP1 por el correcto EDS_FINN1 en la tabla Encabezados de la Configuración
  - Fix: En tabla Encabezados de la Configuración por defecto, se corrige nombre del código ARM_PRI1 por 'ARMADO PRIMARIO1', antes decía 'ACUMULADA (m)'
  - Fix: En tabla Encabezados de la Configuración por defecto, se corrige nombre del código ACUMULA por 'ACUMULADA (m)', antes decía 'ARMADO PRIMARIO1'

> Versión 2024-04
- Corrección: Se actualiza tabla Hipótesis de la Configuracion. Los valores de temperatura del conductor Secundario se actualizan con los mismos valores del conductor Primario, y la altitud máxima del rango de altitud se cambia de 5000 a 6000 msnm.

> Versión 2024-01
- Corrección: Se corrige la "Longitud de aplicación de carga de trabajo" para algunos postes de fibra de vidrio, los cuales al ser usados en REDLIN causaban alertas que en realidad no existían.

> Versión 2023-11
- Se actualiza la configuración a la versión 22. Se agrega la categoría "3 OTROS TIROS MECÁNICOS", se agrega el parámetro 3.1 "% de Tiro máximo considerado vano flojo..." y la categoría "PARÁMETROS DE CÁLCULO" se renumera a 4.
- Se agrega un ejemplo para la zona rural y zona urbana rural. Compatibles con las bases de datos de PRESIO 2023, DGE y Urbana Rural, respectivamente.
- Se agrega detalle de la bandera de Perú en la Configuración y Suministros y se resalta el texto "Leer Términos y Condiciones"

> Versión 2023-08
- Se actualiza la configuración a la versión 21, la cual solo tiene 2 parámetros 3.1 Relación de flechas entre los conductores de un vano ,en la tabla CMC.
- Se agrega el autoportante 1x25/25 y 1x25+16/25 en configuraciones con neutro desnudo y neutro aislado.
- Se agregan conductores autoportantes con neutro aislado.
- Se agrega soportes de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para media y baja tensión.
- Se agrega retenidas inclinadas y verticales tipo Y (RI-Y y RV-Y)
- Se agrega puestas a tierra con el sufijo "-Cu" para indicar que son puestas a tierra con conductor de bajada de cobre, y las que no llevan este prefijo serán metradas en el software PRESIO como retenidas con cable cooperweld.
- Se agrega nuevos armados trifásicos, monofásico fase-fase, y monofásico MRT, para media tensión (armados de seccionamiento con salida en vano flojo, armados tipo bandera, etc).
- Se agrega armados de baja tensión con distanciadores tipo "EX-E"
- Todos los nuevos suministros también están definidos en la base de datos 2023-08 de PRESIO.

> Versión 2022-09
- Se borra la fecha de la configuración

> Versión 2022-06
- Compatible con REDLIN 2023
- Modificaciones a la base de datos versión 2020 y 2023, para compatibilidad con el software PRESIO
- La retenida existente de MT, se cambia al tipo inclinada, en vez del tipo vertical.

> Versión 2020-04
- Compatible con REDLIN 2020
- La base de datos de la versión anterior (v2.3) es adaptada a la versión 2020
- En la tabla armados se completa las definiciones de crucetas, para que los armados se puedan visualizar con todas las crucetas en la vista 3D, y teniendo en cuenta que algunas crucetas no tendrán cálculo mecánico, para no duplicar el cálculo.

> Versión 2019-07
- Compatible con REDLIN 2.3.1
- Se agrega el armado biposte "2xPS1-0" para vanos especiales, para líneas bifilares o fase-fase

> Versión 2018-05
- Compatible con REDLIN 2.3.1
- Base de datos con suministros estándares de la norma DGE